安装好dht11 驱动后

执行 ./dht\_test /dev/dht11 检测dht11是否功能正常

安装好gpio\_key 驱动后

执行 ./key\_test /dev/key 检测按键是否功能正常

先开启 麦头录音功能 （执行命令/home/root/shell/audio/mic\_in\_config.sh）

执行./recorder\_Test 检测录音和音乐播放功能是否正常

执行 ping [www.baidu.com](http://www.baidu.com) 测试板子网络正常，两个驱动要提前装好测试无误，把MyGif 和 myMusic 两个文件夹也复制到同目录如下图所示

执行./VehicleTerminal 运行程序

